|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ( ครั้งที่ ๒ )** | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง** | | | |
| **อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี** | | | |
|  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ / รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 1 | ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขสวัสดิ์ บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 | 226,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสวัสดิ์ |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | ( บ้านนายสมรักษ์ แก้วคำ-ทางเข้าวัดบ้านแก้ง ) กว้าง 1.30 เมตร |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | ยาว 282.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า |  |  |
|  | 367.25 ตารางเมตร |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดดอน บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 | 334,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดดอน (โรงน้ำดื่ม-ดอนเจ้าปู่) |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 176.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 529.50 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ |  |  |
|  | 0.50 เมตร |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขภาพ บ้านแก้ง หมู่ที่ 1 | 87,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขภาพ |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | (บ้านนายสวาท เครือบุตร-รพ.สต.แก้ง) กว้าง 1.50 เมตร |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า |  |  |
|  | 138.00 ตารางเมตร |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัวศรี บ้านประหูต หมู่ที่ 3 | 499,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัวศรี กว้าง 4.00 เมตร |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | 772.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร |  |  |
|  |  |  |  |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญพร บ้านยาง หมู่ที่ 4 | 206,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญพร กว้าง 4.00 เมตร |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | ยาว 79.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | 318.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร |  |  |
|  |  |  |  |
| 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุ่งคล้า-รพสต.แก้ง บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 | 142,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุ่งคล้า - รพสต.แก้ง |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | คอนกรีตไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร |  |  |
|  |  |  |  |
| 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตากอย บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 | 262,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตากอย กว้าง 2.50 เมตร |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | 425.00 ตารางเมตร |  |  |
|  |  |  |  |
| 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอสเอ็มแอล บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 | 471,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอสเอ็มแอล กว้าง 4.00 เมตร |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | ยาว 177.50 เมตร หนา 0.15 เมตร และขยายผิวจราจรทางแยก- |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | ทางร่วม หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 714.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง |  |  |
|  | ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก |  |  |
|  | ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน |  |  |
| 9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งตะวัน บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 | 148,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งตะวัน กว้าง 4.00 เมตร |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | ยาว 54.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเสริมผิวจราจรทางแยก – |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | ทางร่วม หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 226.00 ตารางเมตร |  |  |
|  | ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร |  |  |
|  |  |  |  |
| 10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่รุ่งเจริญ บ้านนายทองใบ - สามแยก | 499,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่รุ่งเจริญ |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | (บ้านนายทองใบ – สามแยก) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร |  |  |
|  | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 772.00 ตารางเมตร |  |  |
|  | ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร |  |  |
|  |  |  |  |
| 11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสรีภาพพัฒนา บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8 | 433,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสรีภาพพัฒนา กว้าง 5.00 เมตร |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | ยาว 135.70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | 678.50 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร |  |  |
|  |  |  |  |
| 12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเจริญทิศใต้ (ช่วงที่ 1) | 288,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเจริญทิศใต้ กว้าง 4.00 เมตร |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ |  |  |
|  | น้อยกว่า 444.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร |  |  |
| 13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเจริญทิศเหนือ บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 | 497,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเจริญทิศเหนือ กว้าง 4.00 เมตร |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | ยาว 189.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | 756.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ |  |  |
|  | คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน |  |  |
|  |  |  |  |
| 14 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเจริญทิศเหนือ | 240,900 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเจริญทิศเหนือ |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50x0.50 เมตร |  |  |
|  | ยาว 54.00 เมตร และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 |  |  |
|  | เมตร จำนวน 1 แห่ง |  |  |
|  |  |  |  |
| 15 | ขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน สายป่าช้า บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 | 24,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | ขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน สายป่าช้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | 3 นิ้ว ยาว 88.00 เมตร |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  |  |  |  |
| 16 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แห่งที่ 2 บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 | 491,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แห่งที่ 2 บ้านแก้งเจริญ ขนาดบรรจุน้ำ |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  |  |  |  |
| 17 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แห่งที่ 1 บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 | 198,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แห่งที่ 1 จำนวน 1 แห่ง |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  |  |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  |  |  |  |
| 18 | ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน แห่งที่ 1 บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 | 197,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | ยาว 660.00 เมตร |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  |  |  |  |
| 19 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 195,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | สายนายพานตูด บ้านประหูต หมู่ที่ 3 |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | สายนายพานตูด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร |  |  |
|  | หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า |  |  |
|  | 536.00 ตารางเมตร |  |  |
|  |  |  |  |
| 20 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 432,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | สายปิ่นสยาม บ้านยาง หมู่ที่ 4 |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | สายปิ่นสยาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 4.00 |  |  |
|  | เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00 |  |  |
|  | ตารางเมตร |  |  |
|  |  |  |  |
| 21 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 265,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | สายร่มโพธิ์สุขสันต์ บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | สายร่มโพธิ์สุขสันต์กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 4.00 |  |  |
|  | เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00 |  |  |
|  | ตารางเมตร |  |  |
|  |  |  |  |
| 22 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 226,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | สายวัฒนธรรม บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | สายวัฒนธรรม กว้าง 4.80 เมตร ยาว 131.00 เมตร หนา 4.00 |  |  |
|  | เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 628.80 |  |  |
|  | ตารางเมตร |  |  |
|  |  |  |  |
| 23 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 166,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | สายมิตรภาพ บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | สายมิตรภาพ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 4.00 |  |  |
|  | เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 448.00 |  |  |
|  | ตารางเมตร |  |  |
|  |  |  |  |
| 24 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 219,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | สายราษฎรสามัคคี บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10 |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | สายราษฎรสามัคคี กว้าง 3.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร หนา 4.00 |  |  |
|  | เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 594.00 |  |  |
|  | ตารางเมตร |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 25 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำ | 111,600 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  | คอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชสามัคคี บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 |  | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|  | 1.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 26.00 เมตร |  | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|  | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 65.00 ตารางเมตร |  |  |
|  | 2. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30x0.30 เมตร |  |  |
|  | ยาว 26.00 เมตร |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | ผู้รับรองข้อมูล |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | ( นายเชาวลิต ศาลาน้อย ) |
|  |  |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  |  |  |  |