|  |
| --- |
| **แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ( ครั้งที่ ๒ )** |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง** |
| **อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี** |
|  |  |  |  |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ / รายละเอียดโครงการ**  | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 1 | ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขสวัสดิ์ บ้านแก้ง หมู่ที่ 1  | 226,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสวัสดิ์  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | ( บ้านนายสมรักษ์ แก้วคำ-ทางเข้าวัดบ้านแก้ง ) กว้าง 1.30 เมตร  |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | ยาว 282.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  |   |   |
|   | 367.25 ตารางเมตร  |   |   |
|   |   |   |   |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดดอน บ้านแก้ง หมู่ที่ 1  | 334,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดดอน (โรงน้ำดื่ม-ดอนเจ้าปู่)  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 176.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 529.50 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  |   |   |
|   | 0.50 เมตร  |   |   |
|   |   |   |   |
| 3 | ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขภาพ บ้านแก้ง หมู่ที่ 1  | 87,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขภาพ  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | (บ้านนายสวาท เครือบุตร-รพ.สต.แก้ง) กว้าง 1.50 เมตร  |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  |   |   |
|   | 138.00 ตารางเมตร |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัวศรี บ้านประหูต หมู่ที่ 3  | 499,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัวศรี กว้าง 4.00 เมตร  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | 772.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  |   |   |
|   |   |   |   |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญพร บ้านยาง หมู่ที่ 4 | 206,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญพร กว้าง 4.00 เมตร  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | ยาว 79.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   |  318.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  |   |   |
|   |   |   |   |
| 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุ่งคล้า-รพสต.แก้ง บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5  | 142,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุ่งคล้า - รพสต.แก้ง |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   |  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | คอนกรีตไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร |   |   |
|   |   |   |   |
| 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตากอย บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 | 262,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตากอย กว้าง 2.50 เมตร  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   |  425.00 ตารางเมตร |   |   |
|   |   |   |   |
| 8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอสเอ็มแอล บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 | 471,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอสเอ็มแอล กว้าง 4.00 เมตร  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | ยาว 177.50 เมตร หนา 0.15 เมตร และขยายผิวจราจรทางแยก- |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | ทางร่วม หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 714.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง |   |   |
|   | ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  |   |   |
|   | ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน  |   |   |
| 9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งตะวัน บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6 | 148,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรุ่งตะวัน กว้าง 4.00 เมตร  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | ยาว 54.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเสริมผิวจราจรทางแยก –  |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | ทางร่วม หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 226.00 ตารางเมตร  |   |   |
|   | ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร |   |   |
|   |   |   |   |
| 10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่รุ่งเจริญ บ้านนายทองใบ - สามแยก  | 499,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่รุ่งเจริญ  |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | (บ้านนายทองใบ – สามแยก) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร  |   |   |
|   | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 772.00 ตารางเมตร  |   |   |
|   | ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  |   |   |
|   |   |   |   |
| 11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสรีภาพพัฒนา บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8  | 433,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสรีภาพพัฒนา กว้าง 5.00 เมตร  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | ยาว 135.70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | 678.50 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  |   |   |
|   |   |   |   |
| 12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเจริญทิศใต้ (ช่วงที่ 1)  | 288,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเจริญทิศใต้ กว้าง 4.00 เมตร  |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ |   |   |
|   | น้อยกว่า 444.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  |   |   |
| 13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเจริญทิศเหนือ บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9  | 497,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเจริญทิศเหนือ กว้าง 4.00 เมตร |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   |  ยาว 189.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | 756.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ  |   |   |
|   | คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน |   |   |
|   |   |   |   |
| 14 | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเจริญทิศเหนือ  | 240,900 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเจริญทิศเหนือ  |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50x0.50 เมตร  |   |   |
|   | ยาว 54.00 เมตร และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 |   |   |
|   |  เมตร จำนวน 1 แห่ง  |   |   |
|   |  |   |   |
| 15 | ขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน สายป่าช้า บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7 | 24,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | ขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน สายป่าช้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | 3 นิ้ว ยาว 88.00 เมตร  |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   |  |   |   |
| 16 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แห่งที่ 2 บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11 | 491,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แห่งที่ 2 บ้านแก้งเจริญ ขนาดบรรจุน้ำ  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   |   |   |   |
| 17 | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แห่งที่ 1 บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 | 198,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แห่งที่ 1 จำนวน 1 แห่ง  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   |   |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   |   |   |   |
| 18 | ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน แห่งที่ 1 บ้านแก้ง หมู่ที่ 2  | 197,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | ยาว 660.00 เมตร |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   |   |   |   |
| 19 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  | 195,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | สายนายพานตูด บ้านประหูต หมู่ที่ 3 |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | สายนายพานตูด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร  |   |   |
|   | หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า  |   |   |
|   | 536.00 ตารางเมตร  |   |   |
|   |   |   |   |
| 20 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  | 432,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | สายปิ่นสยาม บ้านยาง หมู่ที่ 4  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | สายปิ่นสยาม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 4.00  |   |   |
|   | เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200.00  |   |   |
|   | ตารางเมตร |   |   |
|   |   |   |   |
| 21 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  | 265,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | สายร่มโพธิ์สุขสันต์ บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | สายร่มโพธิ์สุขสันต์กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 4.00  |   |   |
|   | เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 720.00 |   |   |
|   | ตารางเมตร  |   |   |
|   |   |   |   |
| 22 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  | 226,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | สายวัฒนธรรม บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | สายวัฒนธรรม กว้าง 4.80 เมตร ยาว 131.00 เมตร หนา 4.00  |   |   |
|   | เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 628.80  |   |   |
|   | ตารางเมตร |   |   |
|   |   |   |   |
| 23 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  | 166,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | สายมิตรภาพ บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7  |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | สายมิตรภาพ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 4.00  |   |   |
|   | เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 448.00  |   |   |
|   | ตารางเมตร  |   |   |
|   |   |   |   |
| 24 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  | 219,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | สายราษฎรสามัคคี บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10 |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | สายราษฎรสามัคคี กว้าง 3.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร หนา 4.00  |   |   |
|   | เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า 594.00  |   |   |
|   | ตารางเมตร  |   |   |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 25 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำ  | 111,600 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง  |
|   | คอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชสามัคคี บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 |   | สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 |
|   |  1.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 26.00 เมตร |   | เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 |
|   | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 65.00 ตารางเมตร  |   |   |
|   |  2. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30x0.30 เมตร  |   |   |
|   | ยาว 26.00 เมตร  |   |   |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  ผู้รับรองข้อมูล |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  ( นายเชาวลิต ศาลาน้อย ) |
|  |  |  |  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง |
|  |  |  |  |