**แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ครั้งที่ 1)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง**

**อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 1. | **ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ**เพื่อจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 6 หลังๆละ 24,500 บาท ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง รายละเอียด ดังนี้ ขนาด 4x8 เมตร สกรีนสัญลักษณ์ชื่อหน่วยงานบนผ้าใบคลุมเต็นท์ทั้งสองด้าน | 147,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 2. | **ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)**เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง รายละเอียด ดังนี้- ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab)จัดซื้อตามรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2567 | **777,000** | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 3. | **ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ( AED )**เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ( AED ) จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง รายละเอียด ดังนี้1. ตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงมีหูหิ้วในตัว ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม2. สามารถใช้กระตุกหัวใจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่3. ตัวเครื่องสามารถทำการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจและแนะนำการช็อตด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติกรณีมีข้อบ่งชี้ พร้อมระบบแนะนำการปฏิบัติงานด้วยเสียง4. มีระบบทดสอบความพร้อมของเครื่องแบบอัตโนมัติ (Self-Test) ทุก 24 ชั่วโมง | **80,000**  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
|  | 5. สามารถให้คำแนะนำการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติล่าสุดเป็นเสียงภาษาไทย6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการยอใมรับและผ่านมาตรฐานสากล (PDA) หรือ CE และสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติตั้งแต่ AHA Guideline 2010/2015 ว่าด้วยกระบวนการช่วยชีวิต (CPR) แก่ผู้ป่วยจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ |  |  |
| 4. | **โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบปิดด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน สายประชา บ้านแก้ง หมู่ที่ 1** ก่อสร้างรางระบายน้ำระบบปิดด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน สายประชา (ตะวันออกโรงเรียน) บ่อรับน้ำระบบปิด ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมต จำนวน 40 บ่อ ร่องน้ำไร้ท่อ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 214.00 เมตร | 219,500  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 5. | **โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบปิดด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน สายเพลินจิตร บ้านแก้ง หมู่ที่ 1**ก่อสร้างรางระบายน้ำระบบปิดด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน สายเพลินจิตร (บ้านนางมะลิวรรณ-บ้านนายไฉน) บ่อรับน้ำระบบปิด ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร จำนวน 3 บ่อ ร่องน้ำไร้ท่อ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 30.00 เมตร | **22,700** | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 6. | **โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบปิดด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน สายวัฒนธรรม บ้านแก้ง หมู่ที่ 1**ก่อสร้างรางระบายน้ำระบบปิดด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน สายวัฒนธรรม บ่อรับน้ำระบบปิด ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร จำนวน 8 บ่อร่องน้ำไร้ท่อ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 63.00 เมตร | 52,600  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 7. | **โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบปิดด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน สายเปี่ยมสุข (บ้านนายดี สายทอง-บ้านนายทอง สมพอง) บ้านแก้ง หมู่ที่ 1**ก่อสร้างรางระบายน้ำระบบปิดด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน สายเปี่ยมสุข (บ้านนายดี สายทอง-บ้านนายทอง สมพอง) บ่อรับน้ำระบบปิด ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร จำนวน 4 บ่อ ร่องน้ำไร้ท่อ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร | 29,200  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 8. | **โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บำรุง บ้านยาง หมู่ที่ 4**ก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บำรุง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30X0.30 เมตร ยาว 132.00 เมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40X1.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80X0.80 เมตร จำนวน 2 บ่อ | 382,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 9. | **โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาลักษ์ บ้านยาง หมู่ที่ 4** ก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาลักษ์ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50X0.50 เมตร ยาว 141.00 เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40X1.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80X0.80 เมตร จำนวน 3 บ่อ | 655,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 10. | **โครงการก่อสร้างถนนดิน สายกุดใหญ่ (ไร่นายเสรี-บ้านนายแหล่) บ้านแก้ง หมู่ที่ 2** ก่อสร้างถนนดิน สายกุดใหญ่ (ไร่นายเสรี-บ้านนายแหล่) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 485.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 970.00 ลูกบาศก์เมตร | 155,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 11. | **โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอรุณสนธยา สายสองยุทธศาสตร์ บ้านแก้ง หมู่ที่ 2**ปรับปรุงถนนลูกรัง สายอรุณสนธยา สายสองยุทธศาสตร์ 1. งานดินถมเป็นบางจุด มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 940.00 ลูกบาศก์เมตร2. งานลูกรัง กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 256.50 ลูกบาศก์เมตร 3. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน | 306,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 12. | **โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายคำแก้ว บ้านประหูต หมู่ที่ 3**ก่อสร้างถนนลูกรัง สายคำแก้ว 1. งานดินถม  ช่วงที่ 1 ดินถมคันทางกว้าง 4.00 เมตร ดินถมขอบทางกว้าง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 120.00 เมตร  ช่วงที่ 2 ดินถมคันทางกว้าง 4.00 เมตร ดินถมขอบทางกว้าง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมสองช่วงไม่น้อยกว่า 625.00 ลูกบาศก์เมตร  2. งานลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 180.00 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60X1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 12 ท่อน | 171,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 13. | **โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยพานตูดทิศใต้ บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5**ก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยพานตูดทิศใต้ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 450.00 ลูกบาศก์เมตร | 101,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 14. | **โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายรอบดอนปู่ตา บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5** ก่อสร้างถนนลูกรัง สายรอบดอนปู่ตา 1. งานดินถม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 750.00 ลูกบาศก์เมตร 2. งานลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 225.00 ลูกบาศก์เมตร | 161,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 15. | **โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายสามแยกกุดแก-ห้วยสำราญ บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10**ก่อสร้างถนนลูกรัง สายสามแยกกุดแก–ห้วยสำราญ 1. งานดินถม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,210.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมไม่น้อยกว่า 3,327.50 ลูกบาศก์เมตร2. งานลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,210.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 907.50 ลูกบาศก์เมตร3. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40X1.00 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 14 ท่อน และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60X1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 6 ท่อน | 758,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 16. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบดอนเจ้าปู่ บ้านแก้ง หมู่ที่ 1** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบดอนเจ้าปู่ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 797.00 ตารางเมตร | 498,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 17. | **โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชา บ้านแก้ง หมู่ที่ 1** ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชา กว้าง 1.40 เมตร ยาว 44.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 62.30 ตารางเมตร | 40,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 18. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจพัฒนา บ้านแก้ง หมู่ที่ 1** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจพัฒนา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 352.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน | 235,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 19. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสำราญ บ้านแก้ง หมู่ที่ 2** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสำราญ (หนองสิม-บ้านนายฉลวย) กว้าง 2.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร | 81,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 20. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญนันท์ บ้านแก้ง หมู่ที่ 2** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจริญนันท์ (บ้านนางตุ๊กตา-บ้านนายแหล้) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร | 90,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 21. | **โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปี่ยมสุข บ้านแก้ง หมู่ที่ 2** ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปี่ยมสุข (บ้านนายอำพล - แยกรพ.สต.แก้ง) กว้าง 1.50 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 159.00 ตารางเมตร | 102,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 22. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำใส บ้านประหูต หมู่ที่ 3**ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำใส กว้าง 3.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 423.00 ตารางเมตร | 261,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 23. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุญจันทร์ บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6**ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุญจันทร์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 592.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  | 381,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 24. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสำราญ-นาคำใหญ่ บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสำราญ-นาคำใหญ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 389,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 25. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสำราญ - บุ่งคล้า บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6**ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสำราญ-บุ่งคล้า ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 129.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 638.00 ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน | 425,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 26. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนุรักษ์ บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 6** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนุรักษ์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 282.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 186,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 27. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุญเพิ่ม บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7**ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุญเพิ่ม (บ้านนายวิชัย บุญเพิ่ม) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 70,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 28. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า (บ้านนายทนง สาลี-ป่าช้า) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 772.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 499,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 29. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีแก้ว บ้านไฮตาก หมู่ที่ 7** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีแก้ว (ไปหนองดินดำ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 404.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 264,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 30. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดป่าดงหอย บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดป่าดงหอย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 772.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 499,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 31. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำขอนยุง บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8**ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำขอนยุง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 118.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 354.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 231,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 32. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนามกีฬา บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสนามกีฬา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 772.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  | 499,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 33. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเจริญทิศใต้ (ช่วงที่ 2) บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำเจริญทิศใต้ (ช่วงที่ 2) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 772.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 499,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 34. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำวิชา บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำวิชา กว้าง 2.50 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 737.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน | 197,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 35. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสวงธรรม บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแสวงธรรม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  | 499,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 36. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคำใหญ่-ห้วยสำราญ บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคำใหญ่-ห้วยสำราญ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 103.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 414.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 270,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 37. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอเชีย บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอเชีย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  | 388,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 38. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจ บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมใจ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเสริมผิวจราจรทางแยก-ทางร่วม หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.50 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 259,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 39. | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก้งสว่าง บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก้งสว่าง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเสริมผิวจราจรทางแยก-ทางร่วม หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 401.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 261,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 40. | **โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านแก้ง หมู่ที่ 1**ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หอกระจายข่าว สูง 10.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง  | 143,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 41. | **โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ 8**ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หอกระจายข่าว สูง 10.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง |  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 42. | **โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยพานตูด บ้านประหูต หมู่ที่ 3**ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยพานตูด (บริเวณนานายสมพร คำลอย) สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12.00 เมตร | 568,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 43. | **ก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพ น้ำบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5**ก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 2.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5.29 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชั่วโมง | 361,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 44. | **โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง** ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร | 1,000,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 45. | **โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบล**ก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร | 750,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 46. | **โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง** ก่อสร้างลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร | 123,600 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 47. | **โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน สายร่วมใจ บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11**ขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน สายร่วมใจ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 460.00 เมตร | 67,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 48. | **โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน สายแก้งสว่าง บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11**ขยายเขตท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน สายแก้งสว่าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 100.00 เมตร | 32,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 49. | **โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมียงาม บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ 11** ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมียงาม ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 276.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 - 0.50 เมตรช่วงที่ 2 (2.1) ลงลูกรังพื้นทาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 124.50 ลูกบาศก์เมตร(2.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 - 0.50 เมตร | 499,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 50. | **โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขสวัสดิ์ บ้านแก้ง หมู่ที่ 2** ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขสวัสดิ์ กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร | 422,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 51. | **โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตะวันลับฟ้า บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ 10**ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูผิวด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตะวันลับฟ้าช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร พร้อมเสริมผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร  | 444,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
|  | ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 187.00 เมตร หนา 4.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า 999.50 ตารางเมตร |  |  |
| 52. | **โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง**ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 22.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 179.20 ตารางเมตร | 500,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 53. | **โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง**ปรับปรุงต่อเติมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ขนาดกว้าง 16.50 เมตร ยาว 22.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 363.00 ตารางเมตร | 500,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 54. | **ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน**เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 160 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ใช้ใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง | 16,190 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 55. | **ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก**เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ลิ้นชัก 2 ข้าง ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 4 ตัวๆละ 9,650 บาท ใช้ในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง | 38,600 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 56. | **ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน**เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ที่นั่งปรับระดับ สูง - ต่ำ ได้ ขาอะลูมิเนียม 5 แฉก จำนวน 4 ตัวๆละ 4,990 บาท ใช้ในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง | 19,960 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
| 57. | **ค่าจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์**เพื่อจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ พนักพิงตาข่าย ที่นั่งปรับระดับ สูง-ต่ำได้ ขาอะลูมิเนียม 5 แฉก จำนวน 1 ตัว ใช้ในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง | 1,990 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 58. | **ค่าจัดซื้อชุดโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งภายในระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5** เพื่อจัดซื้อชุดโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ระบบ Inverter Hy-Brid ขนาด 1,100 วัตต์ 1 เฟส ภายในระบบประปาหมู่บ้าน บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ชุด | 100,000 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 59. | **ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน** เพื่อจัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้1. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2. น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม3. แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน4. ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 รอบต่อนาทีจัดซื้อตามรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2567 | 20,900 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 60. | **ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง**เพื่อจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง สำหรับติดตั้งบริเวณบ้านแก้ง หมู่ที่ 1 และบ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ 9 จำนวน 4 ซุ้มๆละ 99,500 บาท รายละเอียด ดังนี้1 .ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ วปร. จำนวน 2 ซุ้ม- กรอบไฟเบอร์กลาส 220 x 330 เซนติเมตร- พระบรมฉายาลักษณ์ 120 x 240 เซนติเมตร- ตราสัญลักษณ์ วปร.72 พรรษา สูง 100 เซนติเมตร- ครุฑ 50 เซนติเมตร | 398,000  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ** | **จำนวนงบประมาณ** | **ได้รับอนุมัติ** |
|  | - พานพุ่ม 100 เซนติเมตร- ป้ายทรงพระเจริญ 150 เซนติเมตร- ฐานยาว 260 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร ลึก 70 เซนติเมตร 2 .ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ส.ท. จำนวน 2 ซุ้ม- กรอบไฟเบอร์กลาส 220 x 330 เซนติเมตร- พระบรมฉายาลักษณ์ 120 x 240 เซนติเมตร- ตราสัญลักษณ์ ส.ท. สูง 100 เซนติเมตร- ครุฑ 50 เซนติเมตร- พานพุ่ม 100 เซนติเมตร- ป้ายทรงพระเจริญ 150 เซนติเมตรจัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ |  |  |

 ผู้รับรองข้อมูล

 เชาวลิต ศาลาน้อย

 (นายเชาวลิต ศาลาน้อย)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง